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	Коммерческое предложение ООО «М7»
Седельный тягач FAW ORYX 4x2



Общество с ограниченной ответственностью «М7»
142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, Малодубенское ш., д.30 
ИНН / КПП 5034050778 / 503401001
р/сч 40702810501590000387 в ФИЛИАЛЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
к/сч 30101810145250000411 БИК 044525411


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ООО «М7»
FAW JH6 ORYX 4x2
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· ТИП КАБИНЫ
· Цельнометаллическая, откидывающаяся вперед
· Два спальных места
· С пневматической подвеской
· Водительское сиденье Grammer на пневматической подушке с электроподогревом
· Электрические стеклоподъемники
· Центральный замок
· Зеркала заднего вида с электроприводом и электроподогревом
· Количество мест в кабине - 2



	ДВИГАТЕЛЬ
	

	Модель/ Тип двигателя
	Weichai, WP12.460E50 дизельный

	Количество цилиндров
	6

	Расположение цилиндров
	Рядное

	Система питания
	Впрыск топлива под давлением

	Система охлаждения
	Жидкостная

	Рабочий объем, л
	12

	Максимальная мощность, л.с.
	460

	Топливный бак, л
	500 + 500

	Максимальная скорость, км/ч
	120


	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
	

	Длина, мм
	6 120

	Ширина, мм
	2 500

	Высота, мм
	3 820

	Колесная база, мм
	3 900

	
ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	

	Снаряженная масса, кг
	6 900

	На переднюю ось, кг
	4 850

	На заднюю ось, кг
	2 050

	Допустимая полная масса, кг
	18 000

	Общая масса автопоезда, кг
	44 000

	
ПОДВЕСКА
	

	Передняя
	Рессорная

	Задняя
	Пневматическая, 4 пневматические подушки

	


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	

	Шины
	315/70 R22.5 – 18 PR

	Рулевое управление
	Гидравлический усилитель ZF

	Седельное устройство
	Hyva под шкворень 2 дюйма

	Высота ССУ, мм
	1 150

	
ТРАНСМИССИЯ
	

	КПП модель
	FAST, F12JZ22A

	Тип
	Роботизированная

	Передаточное число главной передачи
	2,867

	Тип сцепления
	Valeo Ф430


	
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
	

	Номинальное напряжение, V
	24

	Емкость аккумулятора, V / Ah
	2 х 12 / 220 необслуживаемый

	Разъем розетки, pin
	15

	
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
	

	Электронная тормозная система
	               KNORR-BREMSE ESC + EBS

	Передняя ось
	FAW, 2020 дисковый тормоз

	Задний мост
	FAW, 498 дисковый тормоз (суппорт одноцилиндровый)

	Рабочий тормоз
	Двухконтурный воздушный

	Стояночный тормоз
	Пружинный стояночный с энергоаккумулятором

	Вспомогательный тормоз
	Тормоз двигателем, ретардер



[bookmark: КОМПЛЕКТАЦИЯ] 


· КОМПЛЕКТАЦИЯ

· Автономный обогреватель Webasto 4клв
· Кондиционер
· Топливный обогреватель
· Радио с BT/SD/USB
· Светодиодные фары
· Дисплей 10 дюймов
· Автохолодильник
· Панорамный люк с электроприводом
· Камера заднего вида и скрытых зон
· Датчики, передающие на монитор сигнал нагрузки на ось

	ЦЕНА
	7 500 000 руб с НДС 20%

	УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
	100% по курсу цб в день оплаты

	СРОК ПОСТАВКИ
	В наличии

	УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
	

	Адрес для самовывоза: Московская область Орехово-Зуевский район, д. Губино, ул. 1-ая Ленинская, д. 76а
Оформление документов по адресу: Московская область, Орехово-Зуево , малодубенское шоссе дом 30с1


	
	

	ГАРАНТИЯ
	12 месяцев (согласно сервисной книжке) без учета пробега при условии обслуживания на сервисных станциях  М3«ТОНАР»


	СЕРВИС
	Список авторизированных сервисных пунктов доступен на нашем сайте www.tonar.info

	СРОК ДЕЙСТВИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
	

	15 календарных дней
Предложение носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 (2) ГК РФ. Для получения более подробной информации об условиях обращайтесь к менеджерам компании.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без дополнительного уведомления.
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